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Lieferung und Einbau von Schmutzfangwanne
Schmutzfangwanne für Aluprofilmatten 
in 22 mm Mattenhöhe oder Gitterroste in 25 mm
Höhe

Stabile Schmutzfangwanne aus Aluminium für
besonders stark beanspruchte Eingangsbereiche.
Vierkantrohre die in 30 cm Abständen in die 
Schmutzfangwanne montiert sind, sorgen für 
eine sichere Auflage von der Aluprofilmatte

Besonderheiten:
Für besten Wasserablauf sind die
Vierkantrohre auf Standfüßen über dem
Wannenboden montiert.
Wasserablaufvorrichtungen mit Sieb können an
beliebiger Stelle in DN 50 oder DN100 montiert
werden.
Große Flächen werden mit mehreren Wannen 
abgedeckt.
Individuellen Gestaltungsmöglichkeiten
sind bei diesen Wannen keine Grenzen gesetzt.

Einsatzbereich:
Besonders stark beanspruchte Eingangsbereiche
Für den Außenbereich
Hocheffektiver Wasserablauf und Schmutzfang


Maße (in cm) :
Stablänge (Breite): _____________
Gehrichtung:____________
Inklusive _____ Stück Wasserablaufvorrichtungen

Liefernachweis:	
picobello FUSSMATTEN
ein Geschäftsbereich der publica.SOLUTIONS KG
Stahlwerkstraße 38
57555 Mudersbach
Email: info@picobello-fussmatten.de
Tel: 02745/93183-60
Fax: 02745/93183-25

Artikelnummer: SWA Fabrikat: picobello ZUBEHÖR
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