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Lieferung und Einbau von Aluprofilmatte
Aluprofilmatte mit Rips für den Innenbereich
Aufrollbare, strapazierfähige Eingangsmatte aus 
verwindungssteifen Aluminiumprofil für 
ganzflächig aufliegene Verlegung mit 
Trittschalldämmende EPDM Gummi auf der Unterseite
Verbindung der Profile mit Gummiverbinder ca. 5 mm Breit
Rips aus UV beständigen Polypropylen
Besonderheiten:
Baukastensystem: Einzelne Komponenten im Nachhinein 
Wechselbar. Dadurch bei Beschädigung einzelner Profile
kostengünstige Reparatur möglich.
Massive Aluminiumdicke bei den Aluprofilen
Reinigung mit Staubsauger reicht aus da Schmutz nicht 
unter die Eingangsmatte gelangen kann 
Keine Stahlseilverbindung deswegen kann die Eingangs-
matte nicht rosten
Matte kann im Nachhinein vor Ort an andere Maße
Angepasst werden falls nötig.
Einsatzbereich: 
Für den Innen- und überdachten Außenbereich
Geeignet für Behindertengerechte Eingänge
Eingänge mit normaler bis starker Beanspruchung
Effektive Feinschmutz- und Feuchtigkeitsabnahme
Farben des Rips:
schwarz (  )
anthrazit (  )
grau (  )
braun (  )
rot ( )
Blau ( )
Mattenhöhe:
[bookmark: _GoBack]10 mm (  )
13 mm (  )
17 mm (  )
22 mm (  )
27 mm (  )

Maße (in cm) :
Stabbreite (Breite): _____________
Gehrichtung (Länge):____________

Liefernachweis:	
picobello FUSSMATTEN
Stahlwerkstraße 38
57555 Mudersbach
Email: info@picobello-fussmatten.de
Tel: 02745/93183-60
Fax: 02745/93183-25

Artikelnummer: AKR Fabrikat: picobello ALU KLASSIK
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                                                                Menge: _________ Stück       EP: ___________  GP: ________
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